# Sicherheitshinweise

**Tragen der persönlichen Schutzausrüstung**

* Augen & Gesichtsschutz
* Schutzhandschuhe
* Gehörschutz
* Fußschutz
* ggf. Kopfschutz

**Unterweisung für ein sicherheitsgerechtes Verhalten**

* Richtiges Benutzen der Arbeits-, Verkehrs- und Fluchtwege
* Achtsamkeit im Umgang mit anderen Kollegen
* Ordnung am Arbeitsplatz
* Prüfung aller Arbeitsgeräte vor Beginn
* Einhaltung von Ge- und Verboten
* Sofortiges Melden bzw. Beseitigen von Sicherheitsmängeln

**Vorsicht im Umgang mit gefährlichen Oberflächen**

* Vermeiden der Schnittgefahr durch sauberes Schneiden und nachträgliches Entgraten
* Vermeiden von Stößen und Anstoßen

**Hinweis auf Erste Hilfe Materialien**

* Mobiles Erste Hilfe Set und Augenspülung stehen beim Schulungsleiter zur Verfügung
* Bei Problemen Meldung an den Schulungsleiter

**Prüfung von mechanischen und elektrischen Geräten vor Arbeitsbeginn**

* Kontrolle auf Beschädigung von Abdeckungen, Gehäusen, Anschlüssen und Verbindungen

**Vorsicht im Umgang mit Leitern und Kleingerüsten**

* Erkennen, welche Leitern, Tritte und Kleingerüste für welchen Zweck geeignet sind
* Sicheres Aufbauen von Leitern, Tritten und Kleingerüsten

**Einseitig belastende körperliche Arbeit**

* Ständig wiederholende Arbeiten und Zwangshaltungen vermeiden
* Auf Hilfsmittel zurückgreifen
* Auf Rotation der Arbeiten achten
* Körperlicher Überanstrengung durch kleine Pausen vorbeugen
* Gesonderte PSA nutzen (Kniepolster)

**Gefahrstoffe**

* Vorsicht im Umgang mit Lötwasser, Gasen, Lösemitteln und offenen Flammen
* Tragen der PSA
* Bei Verletzungen umgehend den Schulungsleiter informieren